Точение
Преподаватель Козликин Н.Л.

   Данное руководство предназначено для тех пользователей, которые либо вообще не имеют, либо имеют минимальный опыт в области токарных операций. В нем с помощью пошаговых инструкций описан весь процесс создания управляющей программы (УП) для выбранной типовой детали.

   Здесь приведен чертеж той самой детали, которая будет использоваться в процессе обучения.

Требуемые токарные переходы

   Для создания УП должны быть выполнены следующие шаги:

1.	Определить геометрию детали.
2.	Определить необходимые инструменты.
3.	Создать траекторию инструмента для каждой станочной операции и определить рабочий переход и параметры цикла.
4.	Проверить полученную станочную операцию для каждого рабочего перехода.
5.	Сохранить УП детали.
6.	Применить к УП необходимый постпроцессор. 

Требуемые станочные операции

   Для получения данной детали требуются следующие станочные операции:

1.	Подрезать торец передней поверхности.
2.	Обточить внешние поверхности с припуском для финишной операции.
3.	Сделать чистовую обработку внешней поверхности.
4.	Просверлить центр детали.
5.	Расточить внутреннюю поверхность для двух различных диаметров с припуском для чистовой обработки.
6.	Сделать чистовую обработку рассверленной и расточенной внутренних поверхностей до определенных диаметров.
7.	Создать канавку для отвода резьбонарезного инструмента.
8.	Нарезать резьбу для внутреннего диаметра по 4 витка на дюйм.

Установка управляющих кнопок

   Данное руководство ссылается на кнопки, которых может не быть на вашей управляющей панели, задаваемой по умолчанию. Для того чтобы обеспечить их доступность, вызовите меню Вид, Кнопки Пользователя и Сброс.

Предварительные установки

   Прежде чем продолжить проектирование типовой детали, должны быть установлены некоторые параметры с целью совместимости системы с приводимыми в данном руководстве инструкциями.

1.	Выберите команду Установка из меню Вид.
2.	Убедитесь, что “дюйм” выбирается в качестве единицы измерения.
3.	Убедитесь, что “. (точка)” выбирается в качестве десятичного символа.
4.	Щелкните по списку Фон и выберите Черный.
5.	Убедитесь, что “Ввод радиуса” выбирается.
6.	Заблокируйте ввод координаты Y.
7.	Выберите проверить Заготовку.
8.	После того как будут корректно произведены эти установки, нажмите OK.

Геометрия детали

   Теперь, когда сделаны необходимые установки, можно приступить к созданию детали. Под этим подразумевается создание геометрии, которая используется для определения траекторий инструментов при обработке детали.
Связанные Линии           Ввод        Отмена

1.	Щелкните по кнопке Связанные Линии.
2.	 Точение предлагает выбрать первую точку. Наберите –3 в качестве значения координаты Z и нажмите Tab.
3.	Введите 0.6875 для X координаты и щелкните по кнопке Ввод.
4.	Продолжите ввод Z и X значений, перечисленных ниже.
       Z = -1. 6 X = .6875
       Z = -1. 6 X = 1.15
       Z = -1. 15 X = 1.15
       Z = -1. 15 X = 1.51
       Z = -1. 025 X = 1.51
       Z = -1. 025 X = 1.365
       Z = 0.0 X = 1.365
       Z = 0.0 X = 1.8
       Z = -. 20 X = 2.0
       Z = -. 50 X = 2.0
       Z = -. 50 X = 2.15
       Z = -1. 0 X = 2.15
       Z = -1. 0 X = 2.3
       Z = -1. 875 X = 2.3
       Z = -1. 875 X = 3.0
       Z = -3. 0 X = 3.0

5. После того как все Z и X координаты будут введены, щелкните по кнопке Отмена, чтобы выйти из режима Связанные Линии. Геометрия детали должна отобразиться в виде графической иллюстрации, показанной ниже.

Здесь показана отображаемая геометрия детали. 

Создание скруглений

Угловое Скругление

Для создания угловых скруглений у типовой детали следуйте приведенным ниже инструкциям.

1.	Щелкните по кнопку Угловое Скругление.
2.	Введите 1/ 32 или 0.03125 окно ввода значений. Этим устанавливается радиус углового скругления равный 1/ 32".

3.	Позиция курсора в каждом из четырех положений как показано на поясняющем ниже рисунке.

4 3 2 1   Первые четыре позиции курсора при угловом скруглении

Чтобы создать последние два угловых скругления следуйте приведенным ниже инструкциям.

1.	Введите  0.25 в окно ввода значений.
2.    Установите курсор в положение как показано на графике ниже и щелкните кнопкой.

Положение курсора для 1/ 8" углового скругления и положение курсора для 1/ 4 углового скругления

1.	Введите 0.125 в окно ввода значений.
2.	Установите курсор в положение как показано на графике выше и щелкните кнопкой. Когда завершите, все четыре угловых скругления должны отобразиться, как показано на графике ниже. 

Сохранение геометрия

   Очень важно периодически сохранять вновь созданную или отредактированную геометрию на диске в процессе проектирования точно так же как и в конце работы, чтобы быть уверенным, что ни какая часть информации не будет потеряна.
   Команды сохранения из меню Файл передают файлы из памяти системы на жесткий диск или дискету. Вы можете сохранять текущую геометрию в нескольких форматах, включая IGES и DXF; однако, для простоты мы будем сохранять типовую деталь как некий геометрический файл.

1.	Войдите в меню Файл и выберите команду Сохранить.
2.	Когда подменю отобразится, выберите для имени файла Без имени. geo. Тип файла по умолчанию для геометрического файла (. geo) поскольку мы создали только элементы геометрии.
3.	В окне ввода значений отобразится имя HOUSING.
4.	Щелкните по кнопке OK, чтобы сохранить геометрический файл. 

Расширение файла  .geo автоматически добавляется к имени этого файла.

Создание библиотеки инструментов

   Сейчас, когда геометрия детали создана, должны быть определены инструменты для каждого рабочего хода программы обработки детали. Чтобы создать библиотеку инструментов, следуйте нижеприведенным инструкциям.

1.	Из меню Обработка выберите Библиотеку Инструментов.
2.	Щелкните кнопку Новая Библиотека.
3.	Введите HOUSING в качестве имени новой библиотеки инструментов и щелкните по кнопке Сохранить.
(Расширение  .tls  автоматически добавится к имени файла.)

Определение первого инструмента

   Первым определенным инструментом был FACE 80. Этот инструмент будет использоваться для операции подрезки торца, которая является самой первой операцией в программе обработки детали. FACE указывает на подрезной резец, а 80 - на 80 градусов указывает на наклон ромбовидной вставной режущей пластины. При определении параметров этого инструмента, следуйте нижеприведенным инструкциям.

1.	Щелкните по кнопке Новый Инструмент.
2.	Введите FACE80 в качестве имени нового инструмента и щелкните OK.
3.	Выберите Face из двух возможных вариантов в окне Тип.
4.	Введите 5 в качестве угла в плане.
5.	Введите 80 в качестве угла профиля.
6.	Введите  0.03125 в качестве радиуса закругления режущей кромки.
7.	Введите  -0. 03125 в качестве Z-точки обработки по программе.
8.	Введите  -0. 03125 в качестве X-точки обработки по программе.
9.	Введите -1. 25 в качестве длины по Z.
10.	Введите -7 в качестве длины по X.

Определение второго инструмента

   Точение и первые контурные циклы УП обработки требуют инструмента TURN55.
   Здесь 55 – это угол ромбовидного токарного резца. Параметры для TURN55 идентичны тем параметрам, что характерны для FACE80, за исключением угла в плане и угла профиля, и включают в себя параметры угла. Поскольку эти параметры из последнего определенного инструмента передаются автоматически для вновь определяемого инструмента, то только те два параметра должны быть изменены. Следуйте перечисленным ниже инструкциям, чтобы определить для данного инструмента его параметры.

1.	Щелкните по кнопке Новый Инструмент.
2.	Введите TURN55 в качестве имени нового инструмента и щелкните OK.
3.	Выберите Turn из двух возможных вариантов в окне Тип.
4.	Введите  3 в качестве угла в плане.
5.	Введите  55 в качестве угла профиля.

Определение третьего инструмента

   Инструмент для сверления называется DRILL1375. DRILL означает сверлильный инструмент и 1375  - это диаметр инструмента (1.375). Следуйте перечисленным ниже инструкциям, чтобы определить параметры этого инструмента.

1.	Щелкните по кнопке Новый Инструмент.
2.	Введите DRILL1375 в качестве имени нового инструмента и щелкните OK.
3.	Выберите Drill из двух возможных вариантов в окне Тип.
4.	Введите 120 в качестве угла профиля.
5.	Введите 1.375 в качестве диаметра сверла.
6.	Введите  0 в качестве Z-точки обработки по программе.
7.	Введите  0 в качестве X-точки обработки по программе.

Определение четвертого инструмента

   Растачивание и второй шаг оконтуривания требует инструмента BORE55. Здесь 55 – это угол расточного инструмента. Следуйте перечисленным ниже инструкциям, чтобы определить параметры этого инструмента.

1.	Щелкните по кнопке Новый Инструмент.
2.	Введите BORE55 в качестве имени нового инструмента и щелкните OK.
3.	Выберите Bore из двух возможных вариантов в окне Тип.
4.	Введите 3 в качестве угла в плане.
5.	Введите 55 в качестве угла профиля.
6.	Введите 0.03125 в качестве радиуса закругления режущей кромки.
7.	Введите -0.03125 в качестве Z-точки обработки по программе.
8.	Введите -0.03215 в качестве X-точки обработки по программе.

Определение пятого инструмента

   Для того чтобы сделать резьбу, должен создаваться паз, чтобы иметь возможность отвода резьбонарезного инструмента.

1.	Щелкните по кнопке Новый Инструмент.
2.	Введите GROOVE в качестве имени нового инструмента и щелкните OK.
3.	Выберите GROOVE из двух возможных вариантов в окне Тип.
4.	Введите 1.5 в качестве заднего угла.
5.	Введите -90 в качестве главного угла.
6.	Введите 0.0625 в качестве радиуса закругления режущей кромки.
7.	Введите  0.005 в качестве Z-точки обработки по программе.
8.	Введите -0.005 в качестве X-точки обработки по программе.
9.	Введите 0.125 в качестве ширины.
10.	Введите 0.25 в качестве максимальной глубины.
11.	Введите 0 в качестве длины по Z.
12.	Введите 0 в качестве длины по X.

Определение шестого инструмента

   Последний из определяемых инструментов – это инструмент с именем INTTHREAD (внутренняя резьба) для нарезания резьбы (расточной проход в УП).

1.	Щелкните по кнопке Новый Инструмент.
2.	Введите INTTHREAD в качестве имени нового инструмента и щелкните OK.
3.	Выберите Thread из двух возможных вариантов в окне Тип.
4.	Введите -120 в качестве угла в плане.
5.	Введите 60 в качестве угла профиля.
6.	Введите 0 в качестве Z-точки обработки по программе.
7.	Введите 0.006 в качестве X-точки обработки по программе.

Сохранение инструментов в библиотеке инструментов

   Теперь все те инструменты, что были определены, их необходимо сохранить в библиотеке инструментов.

1.	Щелкните по кнопке Сохранить.
2.	Когда появится окно сообщения, нажмите Да.

Создание траектории обработки

   Первый шаг в создании УП состоит в определении траектории обработки. После определения траектории обработки, необходимо определить соответствующий цикл, идентификатор пути (ID) и параметры обработки. 
   Для первой траектории обработки мы выбираем цикл торцевания. В данном цикле снимается небольшое количество материала с заготовки с целью добиться
гладкой поверхности. По завершении операция торцевания имеем гладкий блок  материала, который далее может обтачиваться, профилироваться, сверлиться, растачиваться, нарезаться пазы и резьба, чтобы создать данную типовую деталь.

  Траектория обработки     . . .     Информация о траектории обработки

1.	Щелкните по кнопке Информация о траектории обработки. (Кнопка Информация о траектории обработки расположена справа. Кнопка слева – кнопка Статус траектории обработки.)
2.	Щелкните по кнопке Новая.
3.	Когда отобразится диалог ID (идентификатор) рабочей траектории, введите 1 - FACE для ID рабочей траектории, затем щелкните OK. (1 задает номер рабочей траектории, а FACE – это просто описание назначения рабочей траектории).
4.	Выберите Face в качестве типа цикла.

Выбор инструмента

   Теперь необходимо выбрать подрезной инструмент, который был создан ранее.

1.	Щелкните по кнопке Выбор инструмента в диалоге Информация о траектории обработки.
2.	Когда отобразится диалог Выбор инструмента, щелкните по списку Тип и выберите Face.
3.	Щелкните по кнопке Выбор. Тотчас выбранный инструмент появится в окне диалога Информация о траектории обработки.
4.	Введите 1 для параметра Номер (Он указывает, что это первый используемый инструмент в станочной операции.)

Установка параметров градуирования и СОЖ

1.	Обеспечьте, чтобы параметр градуирования по Z  был установлен в 5.
2.	Введите 10 для аналогичного параметра по X.
3.	Щелкните по списку Охлаждение (СОЖ) и выберите Жидкость.

Данные цикла

   Все необходимые параметры для закладки Информация об инструменте сейчас были определены. Следующий шаг включает в себя установку параметров для закладки Информация о цикле.

1.	Щелкните по закладке Информация о цикле.
2.	Введите 0.05 параметра Очистить.
3.	Обеспечьте установку параметра Глубина в 0.1.

Установка подачи и скорости

1.	Щелкните по списку Оборотов в минуту и выберите 2, после того как варианты скорости отобразятся.
2.	Переключите состояние параметра Постоянная скорость резания в положение Включено.
3.	Введите 400 в качестве значения параметра Постоянная скорость резания.
4.	Введите 1500 в качестве максимального значения параметра Оборотов в минуту.
5.	Введите 0.025 в качестве значения параметра Скорость подачи.
6.	Введите 0.05 в качестве значения параметра Скорости подвода.
7.	Введите 0.05 в качестве значения параметра Скорости отвода.

Установка границ

1.	Введите 0 в качестве значения параметра Внутренний диаметр.
2.	Введите 6 в качестве значения параметра Внешний диаметр.
3.	Введите 0.3 для параметра Правая граница.
4.	Щелкните по кнопке Закрыть, для того чтобы закрыть диалог Информация о траектории обработки.

Создание траектории инструмента для цикла торцевания

   Сейчас, когда все параметры обработки определены, должна быть создана траектория обработки. Точение использует реальную траекторию перемещения рабочего инструмента, чтобы определить траекторию резания для траектории обработки. Каждая такая траектория обработки должна иметь траекторию своего инструмента; однако, часть из этих рабочих ходов будет иметь одну и ту же траекторию соответствующую траектории своего инструмента.
Новая кривая      Линейное          Ввод          Отмена
                           перемещение

1.	Щелкните по кнопке Новая кривая.
2.	Когда появится диалог определения ID (идентификатора) кривой, введите C1 FACE для ID кривой,  затем щелкните OK. (C1 определяет кривую, а FACE – это просто описание предназначения этой кривой).
3.	Щелкните кнопку Линейное перемещение.
4.	Введите 0 для координаты Z и 3 для координаты X. Щелкните кнопку Ввод. Введенная точка отобразится на экране.
5.	Введите 0 для координаты Z и 0 для координаты X. Щелкните кнопку Ввод. На экране появится синяя линия.
6.	Щелкните кнопку Отмена, чтобы выйти из режима создания кривой.

Привязка траектории инструмента к траектории обработки

   Только что была создана траектория перемещения инструмента для операции торцевания. Сейчас эта траектория инструмента нуждается в привязке к траектории обработки. Если взглянуть на кнопку Статус траектории внизу экрана, то там увидите знак вопроса. Этот знак вопроса указывает на то, что никакая траектория инструмента не назначена текущей траектории обработки.

  Траектория: ?        Статус траектории

1. Щелкните по кнопке Статус траектории.
2. Щелкните по пункту "C1 FACE" из предложенного списка.

Верификация траектории инструмента

   Чтобы гарантировать корректную траекторию инструмента, траектория обработки должна верифицироваться.
Верификация

1. Щелкните по кнопке Верификация. Подсистема Точение отобразит траекторию резца как это показано на рисунке ниже.

Создание цикла точения

   Следующий шаг в создании УП обработки HOUSING состоит в определении цикла точения, который обтачивает внешние поверхности.

Траектория обработки     . . .    Информация о траектории обработки

1.	Щелкните по кнопке Информация о траектории обработки. (Информация о траектории обработки находится справа. Кнопка слева – это Статус траектории обработки.)
2.	Щелкните по закладке Информация об инструменте.
3.	Щелкните по кнопке Новая.
4.	Когда отобразится диалог ID (идентификатор) траектории обработки, введите 2 - TURN для ID траектории обработки, затем щелкните OK. (2 задает номер траектории обработки, а TURN – это просто описание назначения данной траектории обработки).
5.	Введите Точение в качестве цикла обработки.

Выбор инструмента для точения

   Сейчас необходимо выбрать инструмент для точения, который был создан ранее.
1.	Щелкните по кнопке Выбор инструмента в диалоге Информация о траектории обработки.
2.	 Когда диалог Выбор инструмента отобразится, щелкните по списку ввода и выберите Точение.
3.	Щелкните по кнопке Выбор.
4.	Введите 2 для параметра Номер. (Он указывает на то, что это второй инструмент, используемый в станочной операции.)
5.	Введите 2 параметра, определяющего значение Смещения.

Установка значений параметров цикла для второй траектории обработки

   Сейчас установлены все параметры для закладки Информация об инструменте. Следующий шаг включает в себя установку параметров для закладки Информация о цикле.
1.	Щелкните по закладке Информация о цикле.
2.	Введите 0.01 для финишного припуска на обработку по Z.
3.	Введите 0.1 для величины зазора.
4.	Введите 0.025 для величины отвода инструмента.
5.	Введите 0.075 для глубины резания.

Установка границ для цикла точения

1.	Введите 6 для величины внешнего диаметра.
2.	Введите -3 для величины левой границы.
3.	Введите 0 для величины правой границы.
4.	Щелкните по кнопке Закрыть, чтобы закончить диалог Информация о траектории обработки.

Создание траектории инструмента для цикла точения
Новая              Цепочка               Быстрое                 Ввод            Отмена
кривая             кривых            перемещение

1.	Щелкните по кнопке Новая кривая.
2.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) кривой, введите C2 TURN для ID кривой, затем щелкните OK. (C2 определяет кривую, а TURN  –  это просто описание назначения этой кривой).
3.	Щелкните по кнопке Цепочка кривых.
4.	Щелкните в двух положениях курсора, показанных на изображении на следующей странице.

Здесь положения курсора, которые будут использоваться для создания второй траектории инструмента.
5.	Щелкните по кнопке Быстрое перемещение.
6.	Введите 0 для координаты Z и 3.5 для координаты X, затем щелкните по кнопке Ввод.
7.	Щелкните по кнопке Отмена, что завершить режим создания кривой.

Назначение траектории инструмента для второй траектории обработки

   Сейчас только что была создана траектория инструмента для операции точения.  Теперь необходимо назначить данную траекторию инструмента текущей траектории обработки. Если посмотреть на кнопку Статус траектории, то там можно увидеть C1 FACE. Когда была создана вторая траектория обработки, траектория инструмента из первой траектории обработки была автоматически скопирована туда.

  Траектория  C1 FACT      Статус траектории

1.	Щелкните Статус траектории.
2.	Щелкните на пункте "C2 TURN" из предлагаемого списка.

Верификация второй траектории обработки

   Чтобы гарантировать корректность траектории инструмента, траектория обработки должна верифицироваться.
Верифицировать
1.	Щелкните по кнопке Верифицировать. Подсистема Точение отобразит траекторию резца как показано на изображении на следующей странице.

Здесь показано как отображается верификация траектории для цикла точения.

Создание первого цикла профилирования

   Цикл профилирования является финишной операцией, предназначенной для снижения шероховатости, имеющей место при точении. Нет необходимости выбирать инструмент для данной траектории обработки, поскольку будет использоваться инструмент  TURN55. Раз, данный инструмент использовался на  последней траектории обработки, все параметры это инструмента будут скопированы для новой траектории обработки. Кроме этого, траектория инструмента из последней траектории обработки будет использована в данном цикле.

  Траектория обработки     . . .     Информация о траектории обработки

1.	Щелкните на кнопке Информация о траектории обработки. (Кнопка Информация о траектории обработки находится справа. Кнопка слева – это Статус траектории обработки.)
2.	Щелкните по кнопке Новая.
3.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) траектории обработки, введите 3 – PROFILE для ID траектории обработки, затем щелкните OK. (3 указывает на номер траектории обработки, а PROFILE – это просто описание назначения траектории обработки).
4.	Выберите Профилирование в качестве цикла и введите.

Установка значений параметров цикла для третьей траектории обработки

1.	Введите 0 для значения финишного припуска по Z.
2.	Введите 0.015 для значения скорости подачи.
3.	Щелкните по кнопке Закрыть, чтобы завершить диалог Информация о траектории обработки.

Верификация третьей траектории обработки

Чтобы обеспечить корректность траектории инструмента, траектория обработки должна верифицироваться.
  Верифицировать
1.	Щелкните по кнопке Верифицировать. Подсистема Точение отобразит перемещение резца как показано на изображении ниже.

Создание цикла сверления

   Назначение этого цикла состоит в просверливании насквозь центра детали, с тем, чтобы позднее иметь возможность создать резьбу и пазы в программе обработки детали.

  Траектория обработки     . . .    Информация о траектории обработки

1.	Щелкните на кнопке Информация о траектории обработки (Кнопка Информация о траектории обработки находится справа. Кнопка слева – это Статус траектории обработки)
2.	Щелкните на закладке Информация об инструменте.
3.	Щелкните по кнопке Новый.
4.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) траектории обработки, введите 4 - DRILL ID траектории обработки,  затем щелкните OK. (4 указывает на номер траектории обработки, а DRILL – это просто описание назначения траектории обработки).
5.	Выберите Сверление и введите его в качестве цикла.

Выбор сверла (сверлильного инструмента)

   Сейчас необходимо выбрать сверло, созданное ранее.
1.	Щелкните по кнопке Выбор инструмента в диалоге Информация о траектории обработки.
2.	Когда появится диалог Выбор инструмента, щелкните по списку ввода и выберите Сверление.
3.	Щелкните по кнопке Выбор.  После этого инструмент загрузится в окно Информация о траектории обработке.
4.	Введите 3 параметра Номер. (Это служит указанием на то, что это третий инструмент, используемый в машинной операции.)
5.	Введите 3 в качестве значения параметра Смещение.

Установка значений параметров цикла для цикла сверления

1.	Щелкните на закладке Информация о циклах.
2.	Введите 0.05 для параметра Зазор.
3.	Введите 3 для параметра Глубина.
4.	Введите 1 для параметра Шаг 1.
5.	Введите 0.5 для параметра Шаг 2.

Установка подачи и скорости для цикла сверления

1.	Обеспечьте для шпинделя значение оборотов в минуту равное 800.
2.	Щелкните по диапазону оборотов в минуту и выберите 1, когда отобразятся варианты выбора скорости
3.	Переключите значение параметра Постоянная скорость резания в положение Выключено.
4.	Щелкните по кнопке Закрыть, чтобы завершить диалог Информация о траектории 
        обработки.

Создание траектории инструмента для цикла сверления
Новая                Линейное                 Ввод            Отмена
кривая             перемещение

1.	Цикл Сверления для определения траектории инструмента требует указать всего одну точку.
1.	Щелкните по кнопке Новая кривая.
2.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) кривой, введите C4 DRILL для ID кривой, затем щелкните OK.
3.	Щелкните по кнопке Линейное перемещение.
4.	Введите 0 для координаты Z и 0 для координаты X, затем щелкните по кнопке Ввод.
5.    Щелкните по кнопке Отмена, чтобы выйти из режима создания кривой.

Определение траектории движения инструмента для пятой траектории обработки

   Только что была создана траектория инструмента для сверлильной операции. Сейчас необходимо данную траекторию привязать к текущей траектории обработки. Если посмотреть на кнопку Статус траектории внизу экрана, то там написано C2 TURN. Когда была создана третья траектория обработки, траектория инструмента из второй траектории обработки автоматически была скопирована туда.

   Траектория  C4 DRILL      Статус траектории

1.	Щелкните по кнопке Статус траектории.
2.    Щелкните по пункту “C4 DRILL” в предлагаемом списке.

Верификация пятой траектории обработки

   Чтобы обеспечить корректность траектории инструмента, траектория  обработки должна верифицироваться.
Верифицировать
1.	

Щелкните по кнопке Верифицировать. Подсистема Точение отобразит траекторию резца как это показано на изображении ниже.

Создание цикла растачивания

   Сейчас после верификации цикла сверления, должен быть создан цикл растачивания. Требуемые действия заключаются в растачивании трех разных внутренних размеров, которые могут быть выполнены путем задания соответствующих точек взятых из чертежа.

  Траектория обработки     . . .    Информация о траектории обработки

1.	Щелкните по кнопке Информация о траектории обработки.
2.	Щелкните по закладке Информация об инструменте.
3.	Щелкните по кнопке Новая.
4.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) траектории обработки, введите 5 - BORE для ID траектории обработки, затем щелкните OK. (5 указывает на номер траектории обработки, а BORE – это просто описание назначения этой траектории обработки).
5.	Выберите и введите в качестве цикла обработки Растачивание.

Выбор инструмента для растачивания

1.	Щелкните по кнопке Выбор инструмента в диалоге Информация о траектории обработки.
2.	Когда отобразится диалог Выбор инструмента,  щелкните по окну ввода и выберите Растачивание.
3.	Щелкните по кнопке Выбор. Выбранный инструмент будет помещен в диалог Информация о траектории обработки.
4.	Введите 4 для значения параметра Номер. (Он указывает на то, что будет использоваться четвертый инструмент в станочной операции.)
5.	Введите 4 для значения параметра Смещение.

Установка значений параметров для пятой траектории обработки

1.	Щелкните по закладке Информация о цикле.
2.	Введите 0.01 для финишного допуска по Z.
3.	Введите 0.1 для параметра зазора.
4.	Введите 0.1 для параметра глубины.
5.	Переключите указатель постоянная скорость резания в положение Включено.
6.	Введите 1.375 для внутреннего диаметра.
7.	Введите -1. 6 для левой границы.
8.	Введите 0 для правой границы.
9.	Щелкните по кнопке Закрыть для выхода из диалога Информация о траектории  
       обработки.

Создание траектории инструмента для цикла растачивания

   Создание траектории инструмента для цикла растачивания предполагает использовать Выбор пересечения из двух кнопок. Это позволит завершить цикла растачивания, пока игнорируя прежде установленное в геометрии протачивания.
   Новая                  Быстрое      Ввод        Конечная
  кривая           перемещение    выбора        точка

1.	Щелкните по кнопке Новая кривая.
2.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) кривой, введите C5 BORE ID кривой, затем щелкните OK.
3.	Щелкните по кнопке Быстрое перемещение кривой.
4.	Введите 1 для координаты Z и 0.5 для координаты X после чего щелкните по кнопке Ввод.
5.	Щелкните по кнопке Выбор конечной точки и выберите первое положение курсора, как 
        это показано на изображении ниже.

Линейное           Выбор                   Отмена
перемещение   пересечения из 2

6.	Щелкните по кнопке Линейное перемещение.
7.	Щелкните по кнопке Выбор пересечения из двух и выберите положения курсора 2 и 3, показанных на вышеприведенном изображении.
8.	Щелкните по кнопке Выбор конечной точки и выберите положения 4,  5 и 6 как они показаны на вышеприведенном изображении.
9.	Щелкните по кнопке Быстрое перемещение кривой.
10.	Введите 1 для координаты Z и 0.5 для координаты X, затем щелкните по кнопке Ввод.
11.	Щелкните по кнопке Отмена, чтобы выйти из режима создания кривой.

Назначение траектории инструмента для пятой траектории обработки

   Только что была создана траектория инструмента для операции растачивания. Теперь необходимо привязать траекторию инструмента к текущей траектории обработки. Если посмотреть на кнопку Статус траектории в нижней части экрана, то можно увидеть C4 DRILL. Когда была создана пятая траектория обработки,  траектория инструмента из четвертой траектории обработки была автоматически сюда скопирована.

  Траектория  C4 DRILL      Статус траектории

1.	Щелкните по кнопке Статус траектории.
2.	Щелкните по пункту "C5 BORE"  из предлагаемого списка.

Верификация пятой траектории инструмента
 Верифицировать 

1.	

Щелкните по кнопке Верифицировать. Подсистема точение отобразит траекторию резца в виде показанном на изображении ниже.
Создание второго цикла профилирования

   Следующим машинным циклом является цикл профилирования поверхности расточенной перед этим.

  Траектория обработки     . . .     Информация о траектории обработки

1.	Щелкните по кнопке Информация о траектории обработки.
2.	Щелкните по кнопке Новая.
3.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) траектории обработки, введите 6 – PROFILE  ID траектории обработки, затем щелкните OK. (6 указывает на номер обрабатываемой траектории, а PROFILE – это просто описание назначения рабочей траектории).
4.    Выберите Профилирование и введите его в качестве цикла обработки.

Установка значений параметров для шестой траектории обработки

1.	Переключите параметр Направление смещения в положение Левый.
2.	Введите 0 для значения финишного допуска по Z.
3.	Убедитесь что, параметр Зазора установлен в 0.1.
4.	Введите 0 для значения угла зацепления.
5.	Введите 90 для значения угла отскока.
6.	Введите 0 для значения полной заготовки.
7.	Щелкните по кнопке Закрыть, чтобы выйти из диалога Информация о траектории  
       обработки.

Верификация шестой траектории инструмента
Верифицировать
1.	Щелкните по кнопке Верифицировать. Подсистема точение отобразит траекторию резца как это показано на изображении ниже.

Создание цикла проточки

   Назначением данного цикла является создание проточки в таком виде, чтобы инструмент мог быть отведен после создания резьбы. Это порождает черновую финишную обработку, которая не нужна во время профилирования.

  Траектория обработки     . . .        Информация о траектории обработки

1.	Щелкните по кнопке Информация о траектории обработки.
2.	Щелкните на закладке Информация об инструменте.
3.	Щелкните по кнопке Новая.
4.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) траектории обработки, введите 7 –  GROOVE для ID траектории обработки, затем щелкните OK. (7 указывает на номер траектории обработки,  а GROOVE – это просто описание предназначения траектории обработки).
5.    Выберите и введите Проточка в качестве цикла обработки.

Выбор инструмента для проточки

   Сейчас необходимо выбрать инструмент для проточки, который был определен ранее.
1.	Щелкните по кнопке Выбор инструмента в диалоге Информация о траектории обработки.
2.	Когда диалог Выбор инструмента  появится, щелкните по окну ввода и выберите Проточка.
3.	Щелкните по кнопке Выбор. Выбранный инструмент тотчас загрузится в диалог Информация о траектории обработки.
4.	Введите 5 в качестве значения Номера. (Он указывает, что это пятый инструмент, используемый в машинной операции.)
5.    Введите 5 для величины Смещения.

Установка значений параметров для седьмой траектории обработки

1.	Щелкните по закладке Информация о цикле.
2.	Введите 0.05 для значения параметра Зачистка.
3.	Убедитесь, что значение параметра  Перекрытие в  % равно 80.
4.	Введите 0.5 для значения параметра Остановки.
5.	Щелкните по кнопке Закрыть, чтобы выйти из диалога Информация о траектории  
        обработки.

Создание траектории инструмента для цикла проточки
Новая                   Быстрое            Ввод              Выбор конечной
кривая                  перемещение                          точки

1.	Щелкните по кнопке Новая кривая.
2.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) кривой, введите C7 GROOVE для ID кривой, затем щелкните OK. (C7 указывает на кривую, а GROOVE  - это просто описание назначения этой кривой).
3.	Щелкните по кнопке Быстрое перемещение.
4.	Введите 1 для координаты Z и 1 для координаты X, затем щелкните по кнопке Ввод.
5.	Щелкните по кнопке Выбор конечной точки и выберите положение курсора на первом 
        угле, как это показано на изображении ниже.

Линейное           Выбор               Отмена
перемещение      пересечения из 2
6.	Щелкните по кнопке Линейное перемещение.
7.	Выберите второе и третье положения курсора как показано на изображении выше.
8.	Щелкните по кнопке Выбор пересечения из двух и выберите два положения курсора, как  
        это представлено на следующем изображении.
9.	

Щелкните по кнопке Быстрое перемещение кривой.
10.	Введите 1 для координаты Z и 1 для координаты X, затем щелкните по кнопке Ввод.
11.  Щелкните по кнопке Отмена, чтобы выйти из режима создания кривой.

Назначение траектории инструмента для седьмой траектории обработки

  Траектория  C5 BORE      Статус траектории

1.	Щелкните по кнопке Статус траектории.
2.    Щелкните по пункту “C7 GROOVE” из предлагаемого списка.

Верификация седьмой траектории инструмента
Верифицировать
1.	Щелкните по кнопке Верифицировать. Подсистема Точение отобразит траекторию резца, как это показано на изображении ниже.

   Здесь изображено как верификация траектории инструмента должна отобразиться для цикла проточки.

Создание цикла нарезания резьбы

   Цикл нарезания резьбы является последним машинным циклом для данной типовой детали. Этим циклом создается стандартная резьба в большем из двух просверленных отверстий (диаметров), полученных ранее.

  Траектория обработки     . . .     Информация о траектории обработки

1.	Щелкните по кнопке Информация о траектории обработки.
2.	Щелкните по закладке Информация об инструменте.
3.	Щелкните по кнопке Новая.
4.	Когда отобразится диалог ID (Идентификатор) траектории обработки, введите 8 – THREAD для ID траектории обработки, затем щелкните OK. (8 определяет номер траектории разработки, а THREAD – это просто описание назначения данной траектории обработки).
5.    Выберите Резьбу в качестве цикла обработки и введите.

Выбор резьбонарезного инструмента

   Сейчас необходимо выбрать резьбонарезной инструмент, который был ранее определен.
1.	Щелкните по кнопке Выбор инструмента в диалоге Информация о траектории обработки.
2.	Когда диалог Выбор инструмента отобразится, щелкните в окне ввода и выберите Резьба.
3.	Щелкните по кнопке Выбор. Выбранный инструмент загрузится в диалог Информация о траектории обработки.
4.	Введите 6 для значения параметра Номер. (Он указывает на пятый инструмент, используемый в станочной операции.)
5.  Введите 6 для величены Смещение.

Установка значений параметров для восьмой траектории обработки

1.	Щелкните по закладке Информация о цикле.
2.	Убедитесь, что значение параметра Шаги установлено в Вычислить.
3.	Введите 0.25 для параметра начальной зачистки.
4.	Введите 0 для параметра конечной зачистки.
5.	Введите 0.05 для параметра зачистки при отводе.
6.	Введите -60 для угла зацепления.
7.	Убедитесь, что параметр угла отвода установлен в 90.
8.	Введите 0.25 для значения шага резьбы по Z.
9.	Введите 0.1325 для значения глубины.
10.	Введите 0.075 для значения параметра в шаге 1.
11.	Введите 0.04 для значения параметра в шаге 2.
12.	Введите 0.02 для минимальной поперечной подачи (подачи врезания).
13.	Щелкните по кнопке Закрыть для выхода из диалога Информация о траектории 
        обработки.

Создание траектории инструмента для цикла резьбонарезания

Новая          Линейное    Выбор конечной  Быстрое            Ввод       Отмена
кривая         перемещение    точки              перемещение

1.	Щелкните по кнопке Новая кривая.
2.	Когда появится диалог ID (Идентификатор) кривой, введите C8 THREAD для ID кривой, затем щелкните OK. (C8 указывает на кривую, а THREAD – это просто описание назначения данной кривой).
3.	Щелкните по кнопке Линейное перемещение.
4.	Щелкните по кнопке Выбор конечной точки и выберите положения курсора, изображенные ниже на рисунке.

5.	Щелкните по кнопке Быстрое перемещение кривой.
6.	Введите 0 для координаты Z и для координаты X, затем щелкните по кнопке Ввод.
7.    Щелкните по кнопке Отмена для выхода из режима создания кривой.

Назначение траектории инструмента для восьмой траектории обработки

  Траектория  C7 GROOVE      Статус траектории

1.	Щелкните по кнопке Статус траектории.
2.    Щелкните по пункту “C8 THREAD” в предлагаемом списке.

Верификация восьмой траектории обработки

Верифицировать

1.	Щелкните по кнопке Верифицировать. Подсистема Точение отобразит траекторию резца как это показано на изображении ниже.

Верификация траекторий всех инструментов

   В предлагаемом руководстве, была верифицирована индивидуально траектория инструмента для каждого шага траектории обработки. Теперь можно верифицировать траектории инструментов все вместе.
Верифицировать все!
1.	Щелкните по кнопке Верифицировать все. Подсистема Точение отобразит траектории инструментов как это показано на изображении ниже.

Сохранение программы обработки детали

   Очень важным шагом в конце любого сеанса программирования является сохранение того, что было создано. Если этот шаг не был выполнен, вся работа сделанная с момента последнего сохранения будет потеряна.

Сохранить

1.	Щелкните по кнопке Сохранить.

Постобработка

   Теперь, когда программа обработки детали сохранена, она должна быть преобразована в форму пригодную для ее выполнения на токарном станке с ЧПУ. Библиотека Точения на дискете содержит постпроцессоры для станков с ЧПУ. Один из этих файлов должен быть указан и загружен еще до того как будет выполняться операция постпроцессорной обработки.
2.	Выберите команду Пост из меню Обработка.
3.	Вначале должен быть загружен файл с данными ЧПУ,  также адресуемый как Постпроцессор.  Если требуемый файл уже загружен и отображен в разделе Файл ЧПУ, сделайте следующий шаг. Если необходим другой файл, выберите кнопку Изменить. В этом диалоге, когда он появится, перейдите в каталог, где хранятся постпроцессоры на требуемую систему и выберите тот, который необходим
4.	Щелкните по списку выбора граничащего с параметром Листинги Экрана.
5.	Щелкните по кнопке Пост. Когда выполнение завершится,  будет отображено сообщение, что все траектории обработки постпроцессированы.