{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Настройка_1","Описание","Титул"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Настройка_1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Вычислительный шаблон реализует демонстрационный расчет"]
[null,"понижения уровня в напорном водоносном гризонте"]
[null,"под влиянием откачки из одиночной скважины"]
[null,"в условиях стационарного режима водопритока"]

{"sheet":"Описание","index":1,"n_rows":39,"n_cols":3,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Назначение вычислительного шаблона"]
[null,"Шаблон предназначен для расчета понижений уровня пьезометрической поверхности напорного водоносного горизонта под влиянием работы одиночной скважины"]
[null,"Пласт неограниченный"]
[null,"Режим водопритока стационарный"]
[null,"Расчётные формулы в состав вычислительного шаблона не входят, они формируются макросом в количестве, соответствующем числу пикетов (точек наблюдения понижения уровней)"]
[null,"Первоначальные настройки содержат необходимый набор переменных по умолчанию, достаточный для выполнения вычислений без предварительной подготовки"]
[null,"Для эффективного использования шаблона необходимо после создания вычислительной среды изменить парамеры, заданные по умолчанию, на данные своего варианта"]
[null,"Вычисление понижений уровня на расстоянии от скважины выполняется по команде (кнопкой- \"Выполнить расчёт понижений\") и в автоматическом режиме, синхронно с вводом (или редактированием) исходных данных, не обновляется"]
[]
["Выполнение расчётов"]
[null,"Доступ к расчётам обеспечивает кнопка \"Управление решением\" на рабочем листе \"Настройка_1\""]
[null,"Она обеспечивает возможность выполнения 5-ти основных команд:"]
[null,null,"Ввести ИД по умолчанию"]
[null,"Восстанавливает параметры ВГ, заданные по умолчанию"]
[null,null,"Выполнить расчёт понижений"]
[null,"Рассчитывается таблица: \"Расстояния\", \"Понижения\" и \"Динамические напоры\" для построения диагммы депрессионной воронки"]
[null,null,"Удалить таблицу понижений"]
[null,"Удаляется таблица: \"Расстояния\", \"Понижения\" и \"Динамические напоры\", использованная для построения диагммы депрессионной воронки"]
[null,null,"Построить график"]
[null,"Создаёт новый лист диаграммы \"Д_воронка\", показывающей изменение понижений уровня с удалением от скважины"]
[null,null,"Удалить график"]
[null,"Удаляет лист диаграммы \"Д_воронка\" для обновления данными последующего варианта расчёта"]
[]
[]
[]
[]
["Порядок расчётов"]
[1,"Задать параметры по умолчанию, характеризующие пласт и нагрузку на скважину кнопкой \"Ввести ИД по умолчанию\". Доступ через кнопку \"Управление решением\""]
[2,"Проанализировать результат расчёта понижения в центральной скважине"]
[3,"Если сохранились результаты предыдущего сеанса расчётов в нижней части рабочего листа, удалить их кнопкой \"Удалить таблицу понижений\""]
[4,"Задать необходимые для расчётов параметры пласта и нагрузки на скважину. Понижение в скважине рассчитывается автоматически"]
[5,"Вычислить понижения уровней на расстоянии от скважины кнопкой \"Выплнить расчёт понижений\""]
[6,"Построить диаграмму депрессионной воронки кнопкой \"Построить график\""]
[7,"Проанализировать результат расчётов, открыв рабочий лист \"Д_воронка\""]
[8,"Обновить количество расчётных точек (пикетов)"]
[9,"Удалить результаты расчёта депрессионной ворнки предыдущего сеана вычислений кнопкой \"Удалить таблицу вычислений\""]
[10,"Удалить диаграмму депрессионной ворнки предыдущего сеана вычислений кнопкой \"Удалить график\""]
[11,"Повторить п.5 -п.7 до получения ясного представления о характере пространсвенных изменей напора под влиянием откачки"]
[12,"Проанализировать результаты расчётов при изменении других параметров"]

{"sheet":"Титул","index":2,"n_rows":102,"n_cols":15,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Управление выполнением расчётов на листе \"Настройка_1\""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"© Кузеванов К.И., 2019"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,{"$f":"IF(A100=0,\"Защита снята\",\"Защита установлена\")","v":"Защита установлена"}]
[{"$f":"B101","v":43646},"2019-06-30"]
[{"$f":"B102","v":43480},"2019-01-15"]