Заявка №	на проведение исследований на синхронном термическом анализаторе STA 449 F3

Прошу провести исследование Выберите элемент. образцов.

Анализ предназначен для Выберите элемент. (Ф.И.О.)

Цели анализа: Указать цель проведения анализа

Название веществ/ химические формулы	Вписать название материалов и химические формулы
Обозначение образцов	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.
Специфические особенности образцов, в том числе по ТБ	Указать требования по технике безопасности, возможность взрыва образца, температура плавления самого легкоплавкого компонента
возможность вспучивания образца ☐ возможность реакции с тиглем (Al2O3) ☐

Провести анализ от 30 до	Выберите элемент. °С

Скорость нагрева Выберите элемент.

Масса навески (в мг) мг.

Провести анализ в динамической атмосфере газа Выберите элемент..

Необходимость проведения дегазации образца	☐

Максимальная температура нагрева образца (T) (но не более 200 °С)

Определить потерю массы по кривой ТГ на интервале температур от (T1) до (T2)°С

Определить характеристические температуры для пиков на кривой ДСК	☐

Определить под интегральную площадь пиков, тепловые эффекты	☐

Прочие пожелания: впишите свои пожелания по поводу проведения анализа

Контактное лицо:

(Ф.И.О)	Дата Место для ввода даты.
подпись

E – mail: Место для ввода текста. контактный телефон Место для ввода текста.

Согласие руководителя

Должность	(Ф.И.О)
подпись

Внимание!!!

Для проведения анализа допускаются порошкообразные, жидкие или твердые образцы, не содержащие взрывчатых веществ и не выделяющие ядовитых газообразных продуктов, не отвечающие этим требованиям образцы, будут возвращены без проведения анализа.

Образцы на анализ предоставляются в герметичной таре с читаемыми обозначениями, согласно им будут названы файлы, заполненной и подписанной формой заявки у руководителя, и высланной в электронном виде по адресу

ditts@tpu.ru.

В случае предоставления недостоверной информации, повлекшей поломку прибора, заказчик обязуется провести ремонт за свой счет.

Отчет будет выслан по указанным контактным данным. При публикации результатов заказчик обязуется указывать, что они получены на оборудовании кафедры Технологии силикатов и наноматериалов на синхронном термическом анализаторе марки STA 449 F3 производства фирмы NETZSCH.

Заявка выполнена

(ФИО)	Подпись	Дата